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数据集摘要
  2008年6月15日，在临泽草地加密观测区开展了成像光谱仪OMIS-II航空飞行试验。地面同步观测变量主要为地表温度。本数据可为机载－星载遥感数据的地表温度反演和验证提供基本的数据集。    观测内容为：利用手持式红外温度计在临泽草地加密观测区样方A（芦苇地），样方B（盐碱地），样方C（盐碱地）和样方D（苜蓿地）进行地表温度观测。同步样方包括120m×120m样方和30m×30m加密小样方两种。测量时沿东北方向行进中连续测量，行进测量路径见数据表格中示意图。    本数据集包括4个样方的地表温度测量数据Excel表格。样方样带的分布信息请参见元数据“黑河综合遥感联合试验：临泽草地加密观测区样方样带布置”。
数据源描述
  2008年6月15日，在临泽草地加密观测区开展了成像光谱仪OMIS-II航空飞行试验。地面同步观测变量主要为地表温度。本数据可为机载－星载遥感数据的地表温度反演和验证提供基本的数据集。
数据加工方法
  观测内容为：利用手持式红外温度计在临泽草地加密观测区样方A（芦苇地），样方B（盐碱地），样方C（盐碱地）和样方D（苜蓿地）进行地表温度观测。同步样方包括120m×120m样方和30m×30m加密小样方两种。测量时沿东北方向行进中连续测量，行进测量路径见数据表格中示意图。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2008/06/15-2008/06/15
采集地点：黑河流域,中游干旱区水文试验区,临泽草地加密观测区 
数据量：99.3 KiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：时
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：地表辐射温度, 地面同步观测, 手持式红外温度计, 成像光谱仪OMIS-II, 地表辐射特性, 机载地面遥感, 地面验证信息
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：胡晓利,  盖春梅,  黄春林 
元数据作者：胡晓利   
数据管理者：胡晓利
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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胡晓利,盖春梅,黄春林. 黑河综合遥感联合试验：临泽草地加密观测区机载成像光谱仪OMIS-II地面同步观测数据集（2008年6月15日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1791.




