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数据共享方式：登录获取
数据分类：遥感及产品
数据集摘要
  2008年5月31日至7月13日期间，在中游干旱区水文试验区临泽草地加密观测区PR2样方和PR2样带进行了土壤水分剖面的逐日观测。测量临泽草地站不同下垫面、不同深度土壤水分变化，为土壤水分时空变化分析以及土壤水分的热惯量法反演提供数据。   PR2样方布置在临泽草地加密观测区样方A附近，为3Grid×3Grid，90m×90m样方，具体坐标信息请参见元数据“黑河综合遥感联合试验：临泽草地加密观测区样方样带布置”。PR2样带布置为一条线，穿越苜蓿地，大麦地及盐碱地等不同地表类型。测量仪器为PR2，可以提供土壤剖面10cm、20cm、30cm、40cm、60cm及100cm处的土壤水分数据。其中6月3日，6月6日，6月8日，6月10日，6月13日，6月21日，6月27，6月28日，6月29日，7月3日，7月12日没有进行观测。   本数据集包括不同日期下测量的土壤剖面水分Excel数据表格。样方分布请参见元数据：“黑河综合遥感联合试验：临泽草地加密观测区样方样带布置”
数据源描述
  2008年5月31日至7月13日期间，在中游干旱区水文试验区临泽草地加密观测区PR2样方和PR2样带进行了土壤水分剖面的逐日观测。
数据加工方法
  PR2样方布置在临泽草地加密观测区样方A附近，为3Grid×3Grid，90m×90m样方，具体坐标信息请参见元数据“黑河综合遥感联合试验：临泽草地加密观测区样方样带布置”。PR2样带布置为一条线，穿越苜蓿地，大麦地及盐碱地等不同地表类型。测量仪器为PR2，可以提供土壤剖面10cm、20cm、30cm、40cm、60cm及100cm处的土壤水分数据。其中6月3日，6月6日，6月8日，6月10日，6月13日，6月21日，6月27，6月28日，6月29日，7月3日，7月12日没有进行观测。
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2008/05/31-2008/07/13
采集地点：黑河流域,中游干旱区水文试验区,临泽站加密观测区 
数据量：265.2 KiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：日
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：PR2土壤剖面水分速测仪, 土壤水分, 逐日观测
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：李红星,  晋锐,  盖春梅,  韩旭军,  胡晓利,  黄春林,  梁继,  刘超,  年雁云,  王树果,  王旭峰 
元数据作者：晋锐   
数据管理者：晋锐
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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