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数据共享方式：登录获取
数据分类：遥感及产品
数据集摘要
  本数据为黑河中游盈科绿洲与湿地、戈壁、沙漠观测的典型地物比辐射率数据集。数据观测从2012年5月25日至2012年7月18日。   仪器：北京师范大学便携式傅立叶变换红外波谱仪（102F）、手持式红外温度计   测量方法：利用102F分别测量冷黑体、暖黑体、观测目标、金版的辐射值。利用冷暖黑体的辐射值，对102F进行定标，消除仪器自身发射的影响。利用基于平滑度的迭代反演算法，反演出比辐射率和物体温度。比辐射率波段范围为8-14μm，分辨率4cm-1。   本数据集包含102F获取的冷黑体、暖黑体、被测目标和金板的原始辐射曲线（ASCII格式）和记录文件。处理后的数据为8-14μm比辐射率曲线（ASCII格式）.部分数据配套有被测目标的热像仪照片，数码相机拍摄的场景和被测物体图像。
数据源描述
  数据观测从2012年5月25日至2012年7月18日。北京师范大学便携式傅立叶变换红外波谱仪（102F）、手持式红外温度计
数据加工方法
  测量方法：利用102F分别测量冷黑体、暖黑体、观测目标、金版的辐射值。利用冷暖黑体的辐射值，对102F进行定标，消除仪器自身发射的影响。利用基于平滑度的迭代反演算法，反演出比辐射率和物体温度。比辐射率波段范围为8-14μm，分辨率4cm-1。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2012/05/25-2012/07/18
采集地点：黑河流域, 中游人工绿洲试验区, 沙漠, 戈壁, 湿地, 农田 
数据量：382.0 MiB
数据格式：word,cbx,dwx,emx,sax,wbx
数据时间分辨率：日
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：比辐射率, 热像仪, 手持式红外温度计, 红外波谱仪102F, 地基遥感观测, 大气辐射, 大气温度, 表面温度, 机载, 地面遥感
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数据服务信息
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
马明国. 黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游比辐射率数据集（2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1794.
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