1996—2006年长江三峡库区秭归县链子崖T8—T12缝段岩体表面位移监测
英文名称：Surface Displacement Monitoring of Rock Mass in the T8-T12 Seam Section of Lianziya, Zigui County, Three Gorges Reservoir Area of the Yangtze River from 1996 to 2006
DOI：10.12072/ncdc.sanxia.db3906.2023
CSTR：11738.11.ncdc.Sanxia.2020.62
数据共享方式：登录获取
数据分类：灾害
数据集摘要
岩崩滑坡地质灾害变形监测工作贯穿防治工程实施前、中、后各阶段，是反馈防治施工设计、指导施工与检验工程防治效果的重要手段。本数据集包括长江三峡库区链子崖危岩体T8-T12缝险段变形监测数据，变形监测成果在防治工程中发挥了十分重要的作用；链子崖T8-T12缝险段危岩体呈显不均匀蠕动变形，表明危岩体变形监测系统实施治理非常必要；治理工程实施中底部煤层采空区承重阻滑工程施工扰动了危岩体，加速危岩体的变形，为及时调整施工顺序、控制施工进度提供了依据；治理工程结束后危岩体变形在测量误差范围内渐趋稳定，为数据提供了科学决策。数据格式为csv格式，观测周期为每月观测一次。数据字段包括：ENDDATE（采集结束时间），STARTDATE（采集开始时间），POINTNAME（点名），QUDUAN（区段），X（X方向水平位移变量，单位：毫米），F（水平位移变量，单位：毫米），Y（Y方向水平位移变量，单位：毫米），DIRECTION（变形方向，单位：度），YBLX（X方向水平位移月变量，单位：毫米），YBLF（水平位移月变量，单位：毫米），YBLY（Y方向水平位移月变量，单位：毫米），DIRECTION1（变形方向月变量，单位：度），ID（序号），LOCATION（监测点部位）。
数据源描述
自主生产，自动采集。
数据加工方法
计算、汇总、统计。
数据质量描述
本数据在获取处理各阶段均有专业人员负责，数据质量良好。
基本信息
采集时间：1996/03/22-2006/01/12
采集地点：长江三峡库区链子崖T8—T12缝段 
数据量：1.7 MiB
数据格式： csv
数据时间分辨率：年
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：观测数据, 岩体表面, 位移监测, T8-T12缝段
	学科：地质学 
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	地点：长江三峡库区,  链子崖,  秭归县 
空间范围
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	南： 31.12
	


数据服务信息
联系人：黄海峰
服务电话：15171862866
服务邮箱：hifn_huang@qq.com
联系信息
数据贡献者：黄海峰 
元数据作者：敏玉芳   
数据管理者：黄海峰
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
黄海峰. 1996—2006年长江三峡库区秭归县链子崖T8—T12缝段岩体表面位移监测. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Sanxia.2020.62.




