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数据集摘要
  2008年3月7日至2008年3月21日，在扁都口加密观测区测量了典型地物的ASD光谱数据。通过地物格网化波谱测量结果，探索地物亚象元波谱空间变异特点及规律，对寒旱区地物波谱特性进行分析。在此基础上，为典型地物目标与背景模型波谱模型数据库提供数据资料，为遥感影像模拟，遥感数据空间尺度转换提供基础数据。   测量采用ASD Fieldspec FRTM（Boulder, Co, USA），波谱范围为350nm-2500nm，在可见光近红外波段波谱分辨率为3nm，在短波红外波谱分辨率为10nm。   测量时间、测量地物及内容如下： 2008-03-07，仪器试测了扁都口地区干土、湿土、秸秆、雪地、草地的光谱，布置样方进行观测。2008-03-21地表有10cm左右积雪覆盖，测量了扁都口积雪的光谱特性，没有布置样方。2008-03-17观测数据是与TM同步的。   采样方式：在平坦、均质区域内选择区域中心布设样方。分别选择90m×90m、450m×450m作为三种不同尺度格网采样区。在90m×90m、450m×450m样方区内用9×9格网划分，这样三种样方分别被划分为81个10m×10m、50m×50m的子格网。三种格网的具体含义为：以30m×30m、150m×150m作为卫星传感器的基础分辨率，在此基础上考虑单一象元八邻域象元对中心象元的贡献。并且将每个象元划分为9个子象元，探索亚象元波谱与整个象元波谱之间的规律。由于样点之间距离较远，90m×90m样方采用测绳、标志杆布设样方的方式实现，450m×450m样方采用GPS布设控制点方式实现。采样方法为剖面线测量，通过对每一个子样方中心剖面线的测量来代表整个样方像元的波谱，通过多次测量波谱统计平均值，来代替对子样方的全采样。测量路线采用巡回方式，保证波谱测量的准同步性。   测量数据为ASCII格式，可以使用记事本、写字板等软件打开。文件前5行为文件头，描述了数据的相关信息；之后两列数据，一列代表波长，一列代表反射率（百分反射率）。原始数据中文件为ASD自带格式，用ASD Viewspec软件打开。
数据源描述
  测量采用ASD Fieldspec FRTM（Boulder, Co, USA），波谱范围为350nm-2500nm，在可见光近红外波段波谱分辨率为3nm，在短波红外波谱分辨率为10nm。   测量时间、测量地物及内容如下：   2008-03-07，仪器试测了扁都口地区干土、湿土、秸秆、雪地、草地的光谱，布置样方进行观测。2008-03-21地表有10cm左右积雪覆盖，测量了扁都口积雪的光谱特性，没有布置样方。2008-03-17观测数据是与TM同步的。
数据加工方法
  波谱数据测量：   （1）在测量前将测量点位坐标输入GPS或采用测绳确定测量点位。   （2）同步测量开始前半小时到达试验场，检查仪器设备状态，分配测量参与人员任务。   （3）测量前15分钟前开机进行预热，使仪器暗电流值稳定后开始测量。   （4）记录天气状况、场地情况和测量人员。设定文件存储路径，设定波谱平均次数、暗电流和参考板采样次数。去除暗电流，对积分时间进行优化。   （5）对地物进行走测测量，注意在测量的过程中身体和自身阴影不在波谱仪视场范围内。每隔1分钟左右（根据天气情况进行调整）测量参考板。   （6）将测量结果进行记录，对地物照相记录，导出测量数据，关闭仪器和笔记本电脑。   采样方式：在平坦、均质区域内选择区域中心布设样方。分别选择90m×90m、450m×450m作为三种不同尺度格网采样区。在90m×90m、450m×450m样方区内用9×9格网划分，这样三种样方分别被划分为81个10m×10m、50m×50m的子格网。三种格网的具体含义为：以30m×30m、150m×150m作为卫星传感器的基础分辨率，在此基础上考虑单一象元八邻域象元对中心象元的贡献。并且将每个象元划分为9个子象元，探索亚象元波谱与整个象元波谱之间的规律。由于样点之间距离较远，90m×90m样方采用测绳、标志杆布设样方的方式实现，450m×450m样方采用GPS布设控制点方式实现。采样方法为剖面线测量，通过对每一个子样方中心剖面线的测量来代表整个样方像元的波谱，通过多次测量波谱统计平均值，来代替对子样方的全采样。测量路线采用巡回方式，保证波谱测量的准同步性。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2008/03/07-2008/03/21
采集地点：黑河流域 
数据量：148.9 MiB
数据格式：ascll,txt
数据时间分辨率：14日
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：地物光谱, ASD光谱仪, 反射率
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