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数据集摘要
本数据集为1954-1980年黄土高塬沟壑区南小河沟流域花果山水库出口、十八亩台、杨家沟及董庄沟，四个径流站径流泥沙观测数据，径流站的试验观测断面为巴歇尔量水堰、三角槽量水堰，观测方式为人工观测。主要包括南小河沟流域逐日流量数据、逐日平均含沙量数据、逐日平均输沙率数据、洪水水文要素摘录数据、逐次洪水测验成果数据。
数据源描述
人工观测。
数据加工方法
水位观测：汛期、非汛期基流人工定时观测，非汛期基流采用2段制，即8时、20时各观测一次；汛期基流采用4段制，即2时、8时、14时、20时各观测一次，汛期时段6～9月。洪水期或者水位变化急剧期，在读取控制起涨、峰顶、落平和其它水位涨落重要转折点水位的前提下，大致按水位变化均匀布设测次，峰顶附近不少于3次，一般单峰不少于11次，落平后30min到1.0h观测一次，要求能测得各次峰、谷和完整的水位变化过程。 泥沙观测 ： 人工采用水边一点法取沙。洪水期取沙次数以能控制住含沙量变化过程为原则，水沙峰不一致或含沙量变化剧烈时，测次需适当增加。水样处理全部采用置换法处理 （1）流量计算：用观测水位推算流量，计算公式为巴歇尔堰：Q=3.7H1.59，杨家沟三角槽量水堰：Q=0.49-2.68H+7.09H²，董庄沟三角 槽量水堰：Q=1.078-4.54H+7.96H² Q:流量，单位：m³/s;H:水位，单位：m。 （2）含沙量计算：p=ws/v*1000计算含沙量，p：实测含沙量，单位：kg/m³； v：水样容积，单位：cm³；ws：水样中干沙重，单位：g。
数据质量描述
观测数据整编录入过程中经过四级人工校核，分别是制表，初校，复校，审核，以确保数据质量。
基本信息
采集时间：1956/01/01-1980/12/31
采集地点：甘肃省庆阳市西峰区后官寨乡南小河沟流域 
海拔：1050.0m- 1423.0m
数据量：1.6 MiB
数据格式：Excel表格
数据时间分辨率：分
坐标系： 无 
关键词标签
主题：平均流量, 侵蚀模数, 平均含沙量, 径流模数, 平均输沙率, 径流深
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站 
元数据作者：袁静   
数据管理者：袁静
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站. 1954-1980年黄土高塬沟壑区南小河沟流域径流泥沙观测数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.HWXFZhan.2020.67.




