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数据集摘要
  针对青海省地形复杂、地面观测站稀疏导致降水数据精度不足问题，融合 GPM、ERA5、DEM 等多源数据，基于 BP - LSTM 和随机森林模型，生成 0.01° 空间分辨率、1h/3h 时间分辨率高精度降水数据集，验证显示 RMSE≤2.5mm，降水事件捕捉率≥90%，为区域生态评估、水文模拟等提供数据支撑。
数据源描述
  融合 GPM（NASA 提供，0.5h/10km 分辨率 ，https://gpm.nasa.gov/data/imerg ）、ERA5（ECMWF 提供，1h/25km 分辨率 ，https://www.ecmwf.int ）、NDVI（16d/30m ）、DEM（30m ）及地面观测站数据（青海省气象局，1h 分辨率）。
数据加工方法
  1. 数据预处理：采用 bilinear 插值将 GPM、ERA5 降尺度至 0.01°，最邻近插值将 NDVI、DEM 重采样至 0.01°，过滤小于 0.1mm/h 降水数据；   2. 模型融合：BP - LSTM 模型（前后 BPNN 模块捕捉空间相关性，核心 LSTM 模块捕捉时间相关性 ）、随机森林模型（100 棵决策树集成学习 ）；   3. 精度验证：采用 RMSE、RB、MAE 评估准确性，POD、FAR、MISS 评估降水事件捕捉能力
数据质量描述
  融合数据 RMSE≤2.5mm，RB（绝对值）≤15%，POD≥0.9，FAR≤0.6；数据经过多源验证，与地面观测数据匹配度高，误差在可接受范围。
基本信息
采集时间：1990/01/01-2020/12/31
采集地点：青海省 
海拔：1500.0m- 6500.0m
数据量：6.5 GiB
数据格式：*.nc
数据空间分辨率(/米)：0.01°
数据时间分辨率：3小时
坐标系： WGS84 
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数据服务信息
联系人：权晨
服务电话：18397119373
服务邮箱：quanchen007@sina.com
联系信息
数据贡献者：权晨,  张小丹,  赵彤,  刘畅 
元数据作者：权晨  ,  张小丹  ,  刘畅  ,  赵彤   
数据管理者：权晨, 张小丹
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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