黑河综合遥感联合试验：预试验期峨堡加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集（2007年10月18日）
英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint test: ENVISAT ASAR ground synchronous observation data set in EBO encrypted observation area during the pre-test period (October 18, 2007)
DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1801.2022
CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1779
数据共享方式：登录获取
数据分类：遥感及产品
数据集摘要
  本数据可为发展和验证主动微波遥感反演土壤水分及冻融状态算法及正向模型提供地面数据集。2007年10月18日，在峨堡样方1和峨堡样方2开展了Envisat ASAR数据的地面同步观测试验。Envisat ASAR数据为AP模式，VV/VH极化组合方式，过境时间约为11:17BJT。峨堡样方1和峨堡2均为3Grid×3Grid，每个Grid为30m×30m正方形，共计25个采样点（包含中心点和角点）。与卫星过境同步在每个采样点，采用WET土壤水分速测仪测量土壤体积含水量、土壤电导率、土壤温度及土壤复介电常数实部；采用手持式红外温度计获得地表辐射温度；并用环刀取土经烘干获得重量含水量、土壤容重及体积含水量。同时还对植被一些参数进行了相关调查，主要包括植被高度、覆盖度、植被含水量。   本数据可为发展和验证主动微波遥感反演土壤水分及冻融状态算法及正向模型提供地面数据集。
数据源描述
  2007年10月18日，在峨堡样方1和峨堡样方2开展了Envisat ASAR数据的地面同步观测试验。
数据加工方法
  Envisat ASAR数据为AP模式，VV/VH极化组合方式，过境时间约为11:17BJT。峨堡样方1和峨堡2均为3Grid×3Grid，每个Grid为30m×30m正方形，共计25个采样点（包含中心点和角点）。与卫星过境同步在每个采样点，采用WET土壤水分速测仪测量土壤体积含水量、土壤电导率、土壤温度及土壤复介电常数实部；采用手持式红外温度计获得地表辐射温度；并用环刀取土经烘干获得重量含水量、土壤容重及体积含水量。同时还对植被一些参数进行了相关调查，主要包括植被高度、覆盖度、植被含水量。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2007/10/18-2007/10/19
采集地点：黑河流域.峨堡加密观测区.上游寒区水文试验区 
数据量：38.0 KiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：时
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：航天遥感, 土壤, 微波遥感, 地表辐射温度, 地表辐射特性, 土壤温度, 土壤湿度/水分含量, 地面验证信息, 机载地面遥感
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：晋锐 
元数据作者：晋锐   
数据管理者：晋锐
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
晋锐. 黑河综合遥感联合试验：预试验期峨堡加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集（2007年10月18日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1779.




