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数据集摘要
  该数据集包含了2012年6月17日至11月24日的黑河中游径流加密观测中8号点的河流水位和流速观测数据。观测点位于甘肃省张掖市高台县黑河桥，河道宽度210米。河床为泥沙，断面稳定。观测点的经纬度是N39°23'22.93"，N 99°49'37.29"，海拔1347米。数据说明包括以下两部分：   水位观测：采用SR50超声测距仪，数据涵盖时间段6月17日至11月24日，观测频率30分钟，单位（cm）；   流量观测：通过最新技术手段ADCP监测流量，获取精确的水位流量曲线，依托水位过程观测获得径流量变化过程。单位（m3 s-1）；   缺值数据统一采用字符串-6999表示。   多尺度观测试验或站点信息请参考Liu et al. (2016)，观测数据处理请参考He et al.(2016)。
数据源描述
  观测点位于甘肃省张掖市高台县黑河桥，河道宽度210米。河床为泥沙，断面稳定。观测点的经纬度是N39°23'22.93"，N 99°49'37.29"，海拔1347米。   站点信息请参考Li et al. (2013)和Liu et al. (2018)。
数据加工方法
  数据说明包括以下两部分：   水位观测：采用SR50超声测距仪，数据涵盖时间段6月17日至11月24日，观测频率30分钟，单位（cm）；   流量观测：通过最新技术手段ADCP监测流量，获取精确的水位流量曲线，依托水位过程观测获得径流量变化过程。单位（m3 s-1）。
数据质量描述
  缺值数据统一采用字符串-6999表示。
基本信息
采集时间：2012/06/17-2012/11/24
采集地点：黑河流域 
数据量：186.5 KiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
关键词标签
主题：径流量, 河川径流观测, ADCP, 水文气象观测网
	学科：地理学 
	时间：2012
	地点：黑河流域,  中游人工绿洲试验区,  8号点高台桥 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：刘绍民 
元数据作者：刘绍民   
数据管理者：徐自为
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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