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数据集摘要
  2008年3月14日在阿柔样方3开展了热红外比辐射率观测试验，测量仪器：便携式比辐射率测定仪（专利号：ZL 02 2 37640.2）。测量时，该样方为100%的干枯状牧草覆盖，高度＜5cm。由于草场较为均质，因此只针对阿柔样方3中每个Grid的中心点进行测量。各观测点的命名规则为A3-9的形式，表示为阿柔样方3的9号采样点。   每个中心点随机测量两次。测量时尽量选择水平地表，以保证测量角度为45度；并严格按照以下要求：   （1）加镜不加盖（Tsky）；   （2）加镜加盖（Tcha）；   （3）不加镜不加盖（Tsm）   （4）不加镜加盖（Tcm）的顺序完成一次测量。   为减小误差每个观测都读4个数。同时，在每个中心点还同步测量了4次地表热红外温度（手持式红外温度计）和手持式热像仪（FLIR ThermaCAM）测量。比辐射率的计算公式为：比辐射率=1-（Tcm^4 – Tsm^4）/（Tcha^4 – Tsky^4）。   本数据可为地表温度遥感反演算法及地表辐射能量平衡研究提供基础数据。
数据源描述
  各观测点的命名规则为A3-9的形式，表示为阿柔样方3的9号采样点。每个中心点随机测量两次。
数据加工方法
  测量时尽量选择水平地表，以保证测量角度为45度；并严格按照（1）加镜不加盖（Tsky）；（2）加镜加盖（Tcha）；（3）不加镜不加盖（Tsm）及（4）不加镜加盖（Tcm）的顺序完成一次测量。为减小误差每个观测都读4个数。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2008/03/14-2008/03/15
采集地点：黑河流域, 上游寒区水文试验区, 阿柔加密观测区 
数据量：81.1 MiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：分、日、次
坐标系： WGS84 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
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英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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