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数据集摘要
本数据集是祁连站2011年11月1日—2011年12月31日日尺度地下水位数据。数据格式为excel表格形式，有5个字段，分别为Date Time，GMT+08:00(（时间）)；Temp,℃（一号地下井的温度）；Temp,℃（二号地下井的温度）；Abs Pres,Pa（一号地下井的压强）；Abs Pres,Pa（一号地下井的压强）。2011年10月，葫芦沟小流域布设了两个地下水监测井，地下水井井内布设U20HOBO水位传感器，主要用于监测葫芦沟小流域地下水水位和温度变化情况。数据内容为孔内部温度和大气压，数据为日尺度数据。
数据源描述
2011年10月，葫芦沟小流域布设了两个地下水监测井，一号井位于葫芦沟流域总控水文断面侧旁，井深：12.8m，孔径：12cm；二号井位于三角洲东侧，距河道约100m左右，井深：14.7m，孔径：12cm。
数据加工方法
地下水井井内布设U20HOBO水位传感器，主要用于监测葫芦沟小流域地下水水位和温度变化情况。数据内容为孔内部温度和大气压，数据为日尺度数据。
数据质量描述
数据质量良好
基本信息
采集时间：2011/11/01-2011/11/30
采集地点：黑河山区葫芦沟流域 
数据量：89.6 KiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：分、日、次
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：地下水位, 大气压强, 寒区水文
	学科：
	时间：2011
	地点：黑河上游站（祁连站）,  黑河流域,  葫芦沟流域 
空间范围
	
	北： 38.27
	

	西： 99.87
	
	东： 99.87

	
	南： 38.25
	


数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596 
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：陈仁升 
元数据作者：韩春坛   
数据管理者：陈仁升, 李红星
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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