三峡水库汛控预泄情景生态影响逐日模拟数据集（2024年）
英文名称：Simulation dataset of ecological impacts of flood control scenarios of the Three Gorges Reservoir（2024）
数据共享方式：登录获取
数据分类：水文
数据集摘要
  本数据集基于2024年三峡水库预泄情景开展下游河道水质指标的变化过程模拟，包括观测工况及11种预泄工况下伍家岗、云池、宜都、枝城和荆州五个断面的TN、TP、DTP、PO4、DTSi五个指标。数据对分析三峡-葛洲坝梯级水库汛期运行水位动态控制对下游河道水质的影响、大型梯级水库群汛期水位动态控制的生态评估提供基础。   数据集共12个excel文件，分别为观测工况（Case-obz.xlsx）及11种预泄工况（Case12.xlsx ~ Case22.xlsx）下伍家岗、云池、宜都、枝城和荆州五个断面的TN（总氮）、TP（总磷）、DTP（溶解态总磷）、PO4（磷酸盐 / 正磷酸盐）、DTSi（溶解态总硅）五个指标过程。   表头：伍家岗（WJG）11.6km，云池（YunC）34km，宜都（YiDu）36.5km，枝城（ZC）56.5km，荆州（JZ）140km。   TN、TP、DTP、PO4、DTSi的单位：mg/L。
数据源描述
  来自中国水利水电科学研究院
数据加工方法
  MIKE11模型预测研究范围自宜昌至城陵矶江段，上边界以宜昌水文站流量（葛洲坝水电站出流）为上边界条件，下边界以水位为边界条件，其间考虑松滋口、藕池口及城陵矶汇流。采用有限插分格式离散方程，模型的率定参数是综合糙率。河道糙率值的选定是在收集现有数据资料基础上，经模型多次调试计算选定的，糙率值在0.035-0.065之间。
数据质量描述
  数据比较准确，达到精度要求。
基本信息
采集时间：2024/06/21-2024/07/31
采集地点：长江中游,宜昌,三峡 
数据量：1.3 MiB
数据格式：*.xlsx
数据空间分辨率(/米)：100m
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
关键词标签
主题：预泄，TN, TP
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数据服务信息
联系人：
服务电话：
服务邮箱：
联系信息
数据贡献者：黄钰铃 
元数据作者：黄钰铃   
数据管理者：黄钰铃
项目支持信息
编号：2022YFC3202800，名称：大型水库群汛期运行水位动态控制与洪水资源化关键技术研究与示范

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
黄钰铃. 三峡水库汛控预泄情景生态影响逐日模拟数据集（2024年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. 




