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数据集摘要
  冻土活动层厚度的动态变化是揭示多年冻土响应气候变暖过程、评估生态系统稳定性及水源涵养量的重要参数。本研究利用pulseEKKO地质雷达获取不同处理情况下的冻土活动层厚度数据。该数据具有以下优势：采集速度快、精度高，检测时间覆盖 2023年12月至2025年3月。
数据源描述
  本研究所用冻土活动层数据由pulseEKKO地质雷达获取。最高叠加次数为65536，中心频率200MHz，空间分辨率0.125m。该数据具备采集速度快、精度高的优势，为研究区水源涵养过程的分析以及冻土修复提供了可靠支撑。
数据加工方法
  本研究选取pulseEKKO地质雷达的冻土活动层数据。采用reflexw软件进行处理。
数据质量描述
  在数据采集过程中，探地雷达具有独有的超高次叠加技术，保证了观测的连续性与稳定性。总体而言，数据具有较高的精度与可靠性，可满足后续水源涵养过程以及冻土恢复分析的需要。
基本信息
采集时间：2023/11/09-2025/03/23
采集地点：木里煤田七号坑 
海拔：4100.0m- 4100.0m
数据量：39.3 MiB
数据格式：*.GPZ,*.jpg,*.csv,*.xlsx,*.docx
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
关键词标签
主题：多年冻土活动层, 探地雷达, 环境监测
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数据服务信息
联系人：李润杰
服务电话：19899713427
服务邮箱：648001297@qq.com
联系信息
数据贡献者：李润杰,  朱元涛,  黄文德 
元数据作者：李润杰   
数据管理者：李润杰
项目支持信息
编号：2022YFF1302600，名称：高寒矿区冻土—水文耦合作用与生态调控术及集成示范

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
李润杰,朱元涛,黄文德. 青海省木里矿区聚乎更7号井冻土活动层厚度数据集（2023-2025年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.db7667.2026.




