黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（2号点-312桥径流观测数据-2014）
英文名称：HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (No.2 runoff observation system of 312 bridge on the Heihe River, 2014)
数据共享方式：申请获取
数据分类：水文
数据集摘要
  该数据集包含了2014年1月1日至2014年12月31日的黑河中游径流加密观测中2号点的河流水位和流速观测数据。观测点位于甘肃省张掖市312国道黑河桥，河床为砂砾石，断面不稳定。观测点的经纬度是N38°59′51.71″，E100°24′38.76″，海拔1485米，河道宽度，70米、20米。水位观测采用SR50超声测距仪，采集频率30分钟。数据说明包括以下部分：   水位观测，观测频率30分钟，单位（cm）；数据涵盖时间段2014年1月1日至2014年12月31日；流量观测，单位（m3 ）；按照不同水位监测流量，获取水位流量曲线，依托水位过程观测获得径流量变化过程。2号点-312桥断面受到频繁人为扰动，水文断面面积不稳定导致水位流量曲线紊乱，测量期间未能获取稳定的流量水位曲线。缺值数据统一采用字符串-6999表示。   水文气象网或站点信息请参考Li et al. (2013)，观测数据处理请参考He et al.(2016)。。
数据源描述
数据加工方法
数据质量描述
基本信息
采集时间：2014/01/13-2015/01/12
采集地点：中游人工绿洲试验区, 2号点312桥, 黑河流域 
数据量：1.0 MiB
数据格式：*.xlsx
坐标系： 无 
关键词标签
主题：地表水, 径流, 流量, 水文断面
	学科：水文学 
	时间：2014
	地点：中游人工绿洲试验区,  2号点312桥,  黑河流域 
空间范围
	
	北： 39.00
	

	西：100.42
	
	东：100.43

	
	南： 39.00
	


数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：何晓波,  刘绍民,  李新,  徐自为 
元数据作者：何晓波  ,  刘绍民  ,  李新  ,  徐自为   
数据管理者：徐自为
项目支持信息
编号：91125002，名称：黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：水文气象要素与多尺度蒸散发观测

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
何晓波,刘绍民,李新,徐自为. 黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（2号点-312桥径流观测数据-2014）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. 




