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数据分类：遥感及产品
数据集摘要
  2008年7月11日，在临泽草地加密观测区样方A（芦苇地），样方B（盐碱地），样方C（盐碱地）、样方D（苜蓿地）和样方E（大麦地）开展了Envisat ASAR数据的地面同步观测。Envisat ASAR数据为AP模式，VV/VH极化组合方式，过境时间约为11:26BJT。主要观测变量为土壤水分。本数据可为发展和验证主动微波遥感反演土壤水分和土壤盐分算法提供基本的地面数据集。   观测在120m×120m，6Grid×6Grid样方内展开。临泽草地加密观测区样方A、样方B和样方C采用环刀取土经烘干获得重量含水量、体积含水量及土壤容重；针式温度计获得0-5cm平均土壤温度；手持式红外温度计获得冠顶温度和土壤表面温度。样方D和样方E采用POGO便携式土壤传感器获得土壤温度、土壤水分、损耗正切、土壤电导率、土壤复介电实部及虚部；针式温度计获得0-5cm平均土壤温度；手持式红外温度计获得冠顶温度和土壤表面温度。    本数据集包括5个样方测量的土壤水分数据Excel表格。样方样带的分布信息请参见元数据“黑河综合遥感联合试验：临泽草地加密观测区样方样带布置”。
数据源描述
  2008年7月11日，在临泽草地加密观测区样方A（芦苇地），样方B（盐碱地），样方C（盐碱地）、样方D（苜蓿地）和样方E（大麦地）开展了Envisat ASAR数据的地面同步观测。
数据加工方法
  临泽草地加密观测区样方A、样方B和样方C采用环刀取土经烘干获得重量含水量、体积含水量及土壤容重；针式温度计获得0-5cm平均土壤温度；手持式红外温度计获得冠顶温度和土壤表面温度。样方D和样方E采用POGO便携式土壤传感器获得土壤温度、土壤水分、损耗正切、土壤电导率、土壤复介电实部及虚部；针式温度计获得0-5cm平均土壤温度；手持式红外温度计获得冠顶温度和土壤表面温度。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2008/07/11-2008/07/11
采集地点：黑河流域,中游干旱区水文试验区,临泽草地加密观测区 
数据量：393.2 MiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：时
坐标系： WGS84 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：晋锐,  盖春梅,  胡晓利,  黄春林,  刘超 
元数据作者：晋锐   
数据管理者：晋锐
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
晋锐,盖春梅,胡晓利,黄春林,刘超. 黑河综合遥感联合试验：临泽草地加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集（2008年7月11日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1829.




