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数据集摘要
2024-2025年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集包括内蒙古自治区额济纳旗，甘肃省永登县、天祝县、甘州区、肃南县、民乐县、临泽县、高台县、金塔县，青海省门源回族自治县、祁连县2024-2025年的土壤侵蚀统计表和土壤侵蚀图，基于空间分辨率为2米的卫星遥感影像加工获得，保存格式为xlsx，数据命名采用“所属重点治理区＋年份＋土壤侵蚀统计表”的形式，如“××重点治理区××年土壤侵蚀统计表”。土壤侵蚀强度划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈侵蚀和剧烈侵蚀6级。
数据源描述
基于资源系列、高分系列等分辨率为2m的卫星遥感影像，从水利部信息中心获取。
数据加工方法
水土流失动态监测融合遥感监测、野外调查、模型计算和统计分析等多种技术手段开展水土流失的因子提取、模数计算和动态分析评价。 在水力侵蚀地区，采用中国土壤流失方程CSLE计算土壤侵蚀模数。获取 10 m 空间分辨率的土壤侵蚀模数计算值栅格图层。在风力侵蚀地区，根据土地利用类型，可分别选用与之对应的耕地、草（灌）地、沙地（漠）风力侵蚀模型，计算土壤侵蚀模数。
数据质量描述
严格遵循国家技术标准、规程和规范，保证数据采集、信息提取和数据整(汇)编的质量。水利部水土保持监测中心针对影像处理、信息提取、数据分析、成果验收、成果整( 汇) 编、数据库管理等环节，组织开展数据的抽查检验、分析评估和审核等。
基本信息
采集时间：2024/01/01-2025/12/31
采集地点：祁连山黑河国家级重点预防区 
数据量：1.6 MiB
数据格式：xlsx
坐标系： 无 
关键词标签
主题：土壤侵蚀统计表，土壤侵蚀面积，各级土壤侵蚀强度面积及比例，风力侵蚀
	学科：
	时间：2024 2025
	地点：祁连山黑河国家级重点预防区，内蒙古自治区，甘肃省，青海省 
空间范围
	
	北：
	

	西：
	
	东：

	
	南：
	


数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：黄河流域水土保持生态环境监测中心 
元数据作者：黄河流域水土保持生态环境监测中心   
数据管理者：黄河流域水土保持生态环境监测中心
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
黄河流域水土保持生态环境监测中心. 2024-2025年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.HHSTBC.DB6953.2025.




