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数据共享方式：登录获取
数据分类：遥感及产品
数据集摘要
  本数据为2012-06-25日至2012-08-24日小满玉米地的LAINet数据集。LAINet数据集包括计算的原始LAI数据、经过5天平均之后的LAI数据以及测量节点的经纬度。所有数据以Excel保存。测量仪器：北京师范大学自制无线传感器网络叶面积指数观测仪。其中5天平均处理后的数据以汇聚节点编号为表单名称，每个表单（sheet）保存是一个汇聚节点下所有子节点的测量数据。原始数据记录了每个节点在所有观测日期内能够计算得到的LAI数值。   以上两类数据的每个表单中，各列的含义如下：测量日期，DOY，节点1，节点2，...,节点N。测量方式：LAINet观测系统由三类传感器节点组成，分别是（1）冠层下节点，传感器近水平向上放置，用来测量冠层透过辐射，（2）冠层上节点，传感器近似水平向上放置，用来测量太阳入射总辐射，（3）汇聚节点，用来接收并转发由（1）和（2）两类节点测量到的数据。
数据源描述
  北京师范大学自制无线传感器网络叶面积指数观测仪。其中5天平均处理后的数据以汇聚节点编号为表单名称，每个表单（sheet）保存是一个汇聚节点下所有子节点的测量数据。原始数据记录了每个节点在所有观测日期内能够计算得到的LAI数值。以上两类数据的每个表单中，各列的含义如下：测量日期，DOY，节点1，节点2，...,节点N。
数据加工方法
  测量方式：LAINet观测系统由三类传感器节点组成，分别是（1）冠层下节点，传感器近水平向上放置，用来测量冠层透过辐射，（2）冠层上节点，传感器近似水平向上放置，用来测量太阳入射总辐射，（3）汇聚节点，用来接收并转发由（1）和（2）两类节点测量到的数据。  数据处理：从传感器接收到原始数据是按照汇聚节点进行接收的，经过预处理之后形成以天为时间单位的原始数据集。仪器对冠层透过率的观测是通过计算一天之内不同太阳高度角下冠层下透过辐射与冠层上的入射总辐射的比值而得到的。叶面积指数是基于多角度透过率数据进行反演计算得到。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2012/06/25-2012/08/24
采集地点：黑河流域,中游人工绿洲试验区,大满灌区 
数据量：218.5 KiB
数据格式：excel,word
数据时间分辨率：日
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：LAI, 生态水文无线传感器网络, 多角度间隙率
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
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项目支持信息
编号：91125004，名称：黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：定标与真实性检验 

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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