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数据集摘要
本数据集包括黑河上游流域（莺落峡以上流域）GBHM(Geomorphology-based Hydrological Model)模型的驱动数据、基础数据和参数数据。这里所指的GBHM模型是在原模型基础上，基于HOME建模框架实现的模块化GBHM模型。模型驱动数据包括降水、温度、湿度、风速、日照时数，源自中国气象科学数据共享服务网；模型基础数据包括高程(SRTM V4)、坡度、山坡长度、土壤类型、土地利用类型；模型参数包括叶面积指数（源自GLOBMAP LAI product, 8-day, 2001-2011）、土壤参数(包括VG模型四参数与饱和导水率，源自戴永久China dataset of soil hydraulic parameters)、河道参数（源自高冰）、植被参数（源自高冰）。所有空间数据采用LAMBERT_AZIMUTHAL投影，空间分辨率为1km。
数据源描述
本数据集是收集的PRMS模型取样数据，并在HOME（Heihe river basin Open Modeling Environment）建模框架下模拟运行。
数据加工方法
仪器自动观测，人工统计数据。
数据质量描述
数据集通过严格的人工审核控制质量。
基本信息
采集时间：2001/01/01-2011/12/31
采集地点：黑河流域上游 
数据量：22.7 MiB
数据格式：ASCII，txt
数据空间分辨率(/米)：1000.0m
坐标系： WGS84 
投影： +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs  
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：张耀南 
元数据作者：罗立辉   
数据管理者：张耀南
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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张耀南. HOME框架下GBHM模型观测与模拟数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Westdc.2020.354.




