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数据集摘要
本数据集为1985-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域26个雨量站（赵家湾、席家寨、凤凰山、廖家陷、姚家沟、石山下、录家沟、坚家山、蒲家湾、吊沟门、上草、下茹、马周、兄集寨、马家庄、苏家山、何家湾、师家湾、刘家河、赵家河、马家山、唐家河、徐家山、滴水崖、皇城、罗玉沟口）的降水观测数据。采用SM1型普通雨量器、DSJ2虹吸式雨量计和SL-1型自记雨量计进行观测。本数据集包括逐日降水量表、降水量摘录表、时段最大降水量表（1）、逐次洪水降水量观测成果表。
数据源描述
仪器连续观测；人工定时观测；人工摘录整编数据。
数据加工方法
普通雨量器全年观测，汛期（5～10月）4段制摘录，非汛期2段制摘录；雨量计汛期观测，24段制摘录。雨量计汛前进行仪器校准，观测过程中出现异常值使用普通雨量器观测值插补。
数据质量描述
降水量观测数据严格按照“降水量观测规范”（SL21）的规定进行观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求，随测、随算、随整理、随分析，发现观测的差错和不合理记录，及时进行处理、改正，并备注说明。观测数据整编录入过程中经过四级人工校核（制表、初校、复校、审核），确保数据质量。
基本信息
采集时间：1985/01/01-1990/12/31
采集地点：甘肃省天水市秦州区罗玉沟流域 
海拔：1895.3m- 1190.0m
数据量：2.4 MiB
数据格式：Excel表格
数据时间分辨率：分
坐标系： 无 
关键词标签
主题：日降水量, 罗玉沟流域, 月降水量, 年降水量, 时段降水量
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：18993127941
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：黄河水土保持天水治理监督局 
元数据作者：刘晓   
数据管理者：黄河水土保持天水治理监督局
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
黄河水土保持天水治理监督局. 1985-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域降水观测数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.HWTSZhan.2020.45.




