基于历史洪水过程优化的三峡、葛洲坝水逐小时库出库流量、水库水位、闸门运行方案数据集（2020年、2021年、2024年）
英文名称：Hourly Dataset of Outflow Discharge, Reservoir Water Level, and Gate Operation Schemes for the Three Gorges and Gezhouba Reservoirs Optimized Based on Historical Flood Processes （2020、2021、2024）
数据共享方式：登录获取
数据分类：水文
数据集摘要
  本数据集基于2020年、2021年、2024年历史洪水过程数据，构建三峡-葛洲坝梯级水库群闸门优化调度模型，以最小化最大出库流量和闸门调整次数为目标函数，考虑水量平衡约束、水库水位约束、出库流量约束、泄水设施泄流约束、闸门离散开度约束、闸门启闭顺序约束等约束条件。利用深度强化学习近端策略优化算法求解，结合环境交互与策略评估阶段智能体的决策，选择累积奖励最大的决策过程作为相应入库流量过程下的最优闸门运行方案，通过不断更新策略，逐步优化最优调度过程，最终确定三峡、葛洲坝出库流量过程、水库水位过程、闸门运行方案。所制定的水库调度方案，在提高防洪能力的同时有效减小闸门启闭次数。   数据集每个excel包含4个sheet文件，分别为2020年7月、8月，2021年9月及2024年7月三峡和葛洲坝水库的来流（m³/s）、泄流（m³/s）、水位（m）及各闸门（二江左区、二江中区、二江右区、大江冲沙、深孔）开度（m）数据
数据源描述
  来自长江电力股份有限公司
数据加工方法
  以最小化最大出库流量和闸门调整次数为目标函数，考虑水量平衡约束、水库水位约束、出库流量约束、泄水设施泄流约束、闸门离散开度约束、闸门启闭顺序约束等约束条件。利用深度强化学习近端策略优化算法求解，结合环境交互与策略评估阶段智能体的决策，选择累积奖励最大的决策过程作为相应入库流量过程下的最优闸门运行方案，通过不断更新策略，逐步优化最优调度过程，最终确定三峡、葛洲坝出库流量过程、水库水位过程、闸门运行方案。
数据质量描述
  数据比较准确，达到精度要求。
基本信息
采集时间：2020/07/16-2024/07/17
采集地点：葛洲坝水库,三峡水库 
数据量：169.8 KiB
数据格式：*.xlsx
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
关键词标签
主题：水库运行, 流量, 水位
	学科：水文学 
	时间：2020 2021 2024
	地点：三峡,  葛洲坝 
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数据服务信息
联系人：
服务电话：
服务邮箱：
联系信息
数据贡献者：张奥南 
元数据作者：张奥南   
数据管理者：张奥南
项目支持信息
编号：2022YFC3202800，名称：大型水库群汛期运行水位动态控制与洪水资源化关键技术研究与示范

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
张奥南. 基于历史洪水过程优化的三峡、葛洲坝水逐小时库出库流量、水库水位、闸门运行方案数据集（2020年、2021年、2024年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. 




