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数据集摘要
  为了建立多因素作用下沿海沿江潮位预报，收集了沿线南京、江阴等站潮位数据、河口潮差数据河口风速数据、气压数据、大通流量数据、典型台风数据、覆盖模型范围的水下地形数据，对原始进行存在重复值、错误值及缺失值，需要进行数据的清洗和缺补。数据填补主要采用回归填补的方法，利用相关关系较好的邻近站点潮位时间序列与待填补站点潮位时间序列的相关关系，建立一种回归模型进行潮位序列缺测值填补，提高数据质量。为研究多因素作用条件下沿江沿海潮位预报研究提供了数据支撑。
数据源描述
  收集了南京潮位站（ 118°43′ 32°05′）、江阴潮位站（ 120°18′ 31°57′）逐时潮位数据，单位为，高程基面为吴淞基面数据时期为2019、2020年期间。   收集了大通水文站（117°38′ 30°46′ ）逐时流量数据，单位m3/s,数据时期为2019、2020年期间。   收集了长江口六滧潮位站(121°42′ 31°30′ )潮差数据，单位为m,数据时期为2019、2020年期间。   收集了覆盖沿江、沿海模型范围的地形数据，采用2020年实测水下地形与全球海洋陆地高程数据ETOPO1拼接而成,基面为85基面。   收集了河口风速、气压数据，数据来源于欧洲中尺度天气预报中心(ECMWF)全球大气再分析数据EAR5，风速单位m/s,气压单位hPa。   收集了两场典型台风路径、强度信息，数据来源为CMA热带气旋最佳路径数据集（tcdata.typhoon.org.cn）
数据加工方法
  （1）对于站点潮位、流量、风速、气压等原始数据，存在重复值、异常值、错误值及缺失值，进行数据的清洗，统计清洗后数据缺测率；   （2）对于缺测较少的数据采用三次样条插值方法进行补缺；   （3）对于缺测较多的数据用相关关系较好的邻近站点潮位时间序列与待填补站点潮位时间序列的相关关系，建立一种回归模型进行潮位序列缺测值填补，提高数据质量。
数据质量描述
  经数据清洗、补缺后的潮位无缺测，通过数据一致性检测。本数据集可作为典型蓄滞洪区评价分析的可靠基础数据。
基本信息
采集时间：2019/01/01-2020/12/31
采集地点：长江下游典型站点,沿江沿海区域 
数据量：953.4 KiB
数据格式：*.txt
数据空间分辨率(/米)：10m
数据时间分辨率：1小时
坐标系： 无 
关键词标签
主题：风暴潮, 天文潮, 径流
	学科：水文学 
	时间：2019 2020
	地点：中国,  长江下游,  感潮河段 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：夏明嫣 
元数据作者：夏明嫣   
数据管理者：夏明嫣
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编号：2021YFC3000100，名称：长江下游洪涝灾害集成调控与应急除险技术装备

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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