高寒矿区保水层改性重构试验数据集（2023-2024年）
英文名称：Test data set for modification and reconstruction of water-retaining layer in alpine Kuangqu mining area (2023-2024)
DOI：10.12072/ncdc.db7671.2026
CSTR：11738.11.ncdc.db7671.2026
数据共享方式：登录获取
数据分类：其他
数据集摘要
  高寒矿区大范围的煤炭开采导致地表植被、冻土层、水资源等的严重破坏，而矿区生态修复缺少必要的土壤资源。利用矿区煤矸石固废资源作为重构煤矸石基质主体材料，通过功能材料添加优化重构煤矸石基质的水力特性对于高寒矿区水源涵养与植被恢复具有重要意义。研究以煤矸石作为保水层重构主体材料，筛选几种主体材料规格，通过添加功能材料进行保水层重构试验。数据包括不同主体材料的持水量、孔隙、饱和导水率、蒸发等，以及不同功能材料添加重构保水层的持水量、孔隙、饱和导水率、湿润锋运移深度、累计入渗量、日蒸发量、累计蒸发量、蒸发结束后剖面含水量分布、持水系数等。数据以煤矸石为主体材料的重构保水层模型提供水力参数。
数据源描述
  结构、持水性能包括持水量、孔隙度等，采用环刀法进行测试；渗透系数指标为饱和导水率，采用土壤渗透仪进行测试，入渗、蒸发性能包括湿润锋运移深度、累计入渗量、日蒸发量、累计蒸发量等数据，采用土柱模拟入渗、蒸发试验。重构保水层保水性能指标为蒸发结束后剖面含水量分布、持水系数等，通过将土柱蒸发试验结束后剖面取样烘干后计算得出。
数据加工方法
  实验基础数据
数据质量描述
基本信息
采集时间：2023/07/01-2024/12/31
采集地点：青海,海西州,木里矿区 
数据量：100.6 KiB
数据格式：*.xlsx
数据时间分辨率：分钟
坐标系： 无 
关键词标签
主题：保水层重构, 主体材料, 功能材料, 煤矸石, 冻土层保护, 高寒矿山生态修复
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数据服务信息
联系人：李成
服务电话：18754803950
服务邮箱：844864036@qq.com
联系信息
数据贡献者：李成,  孙智龙 
元数据作者：李成  ,  孙智龙   
数据管理者：李成
项目支持信息
编号：2022YFF1302604，名称：高寒矿区水源涵养功能恢复新型材料和冻土剖面近自然重构技术研发与试验示范

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
李成,孙智龙. 高寒矿区保水层改性重构试验数据集（2023-2024年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.db7671.2026.




