2015-2016年乌鲁木齐河源1号冰川表面运动速度和末端变化数据
英文名称：Surface Movement Velocity and Terminal Positione Observation Data of Glacier No. 1 at the Headwaters of Urumqi River, Tianshan M
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数据分类：冰川
数据集摘要
本数据集是2015年8月及2016年8月对冰川表面的运动点进行了冰川表面运动的观测，观测是使用RTK-GPS进行测量的。1号冰川年运动速度；1号冰川东、西支冰舌的年进退变化量；年度的各流速点的空间坐标<，中国天山乌鲁木齐河源1号冰川物质平衡项目的观测研究始于1959年夏季，当时的1号冰川面积为1.95 km2，冰川长度为2.41 km，冰川末端最低为海拔3736 m，是乌鲁木齐河流域发育规模最大的双冰斗冰川形态的现代冰川。随着冰舌萎缩，1993年，1条冰川蜕变为两条完全独立的冰川体系，即1号冰川西支和1号冰川东支。由此也表明一个区域冰川退缩意味着该区域冰川数量可能是增加的，而冰川面积及其储量是递减的。
数据源描述
每年8月对一号冰川表面的运动点进行了冰川表面运动的观测。采用E650型GPS对观测控制点位进行静态测量定位。测杆位置的观测应用载波相位差分又称RTK（Real Time Kinematic）测量方法进行。所获数据误差为0.10 - 0.30 m。
数据加工方法
手工录入
数据质量描述
严格按照仪器操作规范进行处理和数据分析，并已经在相关学术期刊发表
基本信息
采集时间：2019/09/23-2016/09/01
采集地点：乌鲁木齐河源1号冰川 
海拔：3700.0m- 4200.0m
数据量：43.9 KiB
数据格式：docx
数据空间分辨率(/米)：1000.0m
数据时间分辨率：日
坐标系： WGS84 
关键词标签
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数据服务信息
联系人：王璞玉
服务电话：09314967379
服务邮箱：wangpuyu@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：王璞玉 
元数据作者：王璞玉   
数据管理者：王璞玉
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
王璞玉. 2015-2016年乌鲁木齐河源1号冰川表面运动速度和末端变化数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Tianshan.2020.90.




