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数据分类：其他
数据集摘要
  本数据集整理和收集了项目实施期间（2018/1/1-2019/6/31）山东青岛中国石油大学(华东)高低全温度段和全压力范围（2~150℃温度范围，0.1~68.95MPa压力范围）钻井液流变性测量数据，测量要素包括600、300、200、100、6、3转速下的动切力，以及不同温度压力下钻井液表观黏度、塑性黏度和动切力等。共计开展室内实验200组次，实验数据集完全开放共享。
数据源描述
  实验试验，自主产生。
数据加工方法
  数据采集使用OFITE高压可变温流变仪，技术参数：1.转子半径：1.84RR/cm2.悬锤半径：1.72RB/cm 3.悬锤高度：3.8L/cm4.剪切间隙：0.117cm5.剪切速率常数：1.7023KR，（s-1每RPM）。
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2018/01/01-2019/06/30
采集地点：山东省青岛市 
数据量：1.1 MiB
数据格式：pdf
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：高德利 
元数据作者：高永海   
数据管理者：高德利
项目支持信息
编号：2016YFC0303300，名称：极地冷海钻井关键技术研究

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
高德利. 钻井液高低温流变特性数据集（2018-2019年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.SRIPE.db1687.2022.




