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数据集摘要
工程与环境离心模型试验资料(word文档):由六组离心模型实验资料组成，分别是： 试验一、土质路堑高边坡离心模型试验（6组） 试验二、削坡与填土反压离心模型实验（4组） 试验三、抗滑桩及桩板墙离心模型实验研究（10组） 试验四、边坡不同施工时序离心模型试验（5组） 试验五、迁移式影响离心模型试验（11组） 试验六、水对临时边坡影响离心模型试验（8组） 详细介绍了每个试验的目的,理论基础,试验设计,试验结果等信息.
数据源描述
西部山区重大道路工程与环境的相互作用机制项目属于国家自然科学基金“中国西部环境与生态科学”重大研究计划，负责人为中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所崔鹏研究员，项目运行时间为2003.1-2005.12。
数据加工方法
以土质路堑高边坡变形特性为研究目标，拟通过离心模型试验来揭示土质路堑高边坡在开挖卸载过程中的变形及应力变化特点，分析土质路堑高边坡在土体参数变化（密度、含水量、坡高等）时边坡的位移（变形）和虚拟力（人为控制坡面变形而产生的力）之间的关系，同时分析坡体开挖卸载过程对上下开挖面的影响（通过已开挖面的变形及虚拟力反映出来）。
数据质量描述
基本信息
采集时间：2003/01/16-2005/12/21
采集地点：中国西部山区 
数据量：29.4 MiB
数据格式：Word
数据时间分辨率：年
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：生态系统, 道路工程, 环境影响
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：myf@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：崔鹏 
元数据作者：崔鹏   
数据管理者：崔鹏
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
崔鹏. 西部山区重大道路工程与环境的相互作用机制项目的汇交数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1527.




