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数据集摘要
SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）是由NASA和国家地理空间情报局(NGA)合作建的立全球三维图形数据项目。2000年2月，美国“奋进”号航天飞机搭载的SRTM系统对地球北纬60°至南纬57°之间进行了雷达影像数据采集，获取了覆盖全球80%以上的陆地表面的雷达影像数据。经过两年多的处理，制成了数字地形高程模型。 本数据集包括黑河流域SRTM分幅图和镶嵌图两种数据，其中分幅图为SRTM第4版数据由CGIAR-CSI（国际热带农业中心, http://srtm.csi.cgiar.org/ ）处理，相对于前几个版本具有很大提高包括：1）使用了大量的插值算法，2）使用了更多的辅助DEM数据来填补空白点和空白区，3）相较与第三版数据又偏移了二分之一个像元。镶嵌图是在分副图的基础上通过拼接获得的。 分副图共包括srtm_56_04,srtm_56_05,srtm_57_04,srtm_57_054幅图，数据是用16位的数值表示高程数值的（-/+/32767米），最大的正高程9000米，负高程（海平面以下12000米）。空数据用-32767标识。每5度经纬度方格划分一个文件，共分为24行（-60至60度）和72列（-180至180度）。
数据源描述
黑河流域SRTM分幅图和镶嵌图两种数据
数据加工方法
插值算法
数据质量描述
数据质量良好
基本信息
采集时间：2000/01/01-2000/12/31
采集地点：黑河流域 
数据量：217.9 MiB
数据格式：栅格数据
数据空间分辨率(/米)：90.0m
坐标系： WGS84 
投影： +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs  
关键词标签
主题：数字高程模型, 镶嵌图, SRTM, DEM
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数据服务信息
联系人：黑河计划数据管理中心
服务电话：0931-4967287
服务邮箱：westdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：黑河计划数据管理中心 
元数据作者：黑河计划数据管理中心   
数据管理者：黑河计划数据管理中心
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
黑河计划数据管理中心. 黑河流域SRTM DEM数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Westdc.2020.462.
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