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数据集摘要
本数据集包含盖孜河谷的溜石坡野外调查GPS点矢量数据和基于调查点模拟得到的中巴公路两侧2公里范围内的溜石坡易发性空间分布栅格数据，其中调查点矢量数据记录了调查点GPS经纬度信息，是珍贵的地面真值数据；而精度可靠的溜石坡空间分布数据同样具有重要的研究意义和工程应用价值。 溜石坡调查点数据为矢量SHP格式，属性表中记录了经度和纬度信息。溜石坡易发性分布数据保存为栅格TIF格式，二者叠加显示最佳。 ArcGIS, QGIS, ENVI, ERDAS等常用的GIS与遥感软件可支持该数据的读取和操作。
数据源描述
土壤类型数据依据联合国粮农组织制作的FAO土壤分类体系。该数据可由寒区旱区科学数据中心免费获取，中国境内的数据源为第二次全国土地调查的1:100万土壤数据。 区域岩性地图来自汉堡大学的Hartmann等制作的全球岩性矢量数据，这份岩性数据在研究区范围内的岩性图由新疆地质矿产局采集自1992年，数据格式是shapefile文件，比例尺1:150万，在冰川区内无数据。 溜石坡调查数据是重要的地面真值数据（Ground Truth），中科院成都山地灾害研究所周公旦老师提供了2017年融雪期的地质灾害调查数据。
数据加工方法
仪器自动观测 人工统计数据
数据质量描述
数据集通过严格的人工审核控制质量
基本信息
采集时间：2017/01/01-2017/12/31
采集地点：盖孜河谷中巴公路两侧 
数据量：22.9 KiB
数据格式：TIF、SHP
数据空间分辨率(/米)：30.0m
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：溜石坡, 中巴公路, 盖孜河谷, 易发性评价, 机器学习
	学科：
	时间：2017
	地点：中巴公路,  盖孜河谷,  溜石坡 
空间范围
	
	北： 39.00
	

	西： 75.00
	
	东： 75.50

	
	南： 38.50
	


数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：myf@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：韩立钦,  艾鸣浩,  田德宇 
元数据作者：韩立钦  ,  艾鸣浩  ,  罗立辉  ,  田德宇   
数据管理者：韩立钦, 张耀南
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
韩立钦,艾鸣浩,田德宇. 盖孜河谷中巴公路两侧溜石坡易发性分布数据集（2017年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1399.




