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数据集摘要
基于Landsat 5TM/7ETM+/8OLI 地表反射率集合中的遥感影像，分别使用LEDAPS和LaSRC算法，进行大气辐射校正，并通过CFMASK算法去除的云、雪等影响，然后通过红色波段和近红外波段计算各幅图像的NDVI值，最后合成每年5月到9月间祁连山地区每个像元最大NDVI值。本数据集数据，空间分辩率为30 m，每一年合成1幅影像。Landsat 5 NDVI 时间序列为1986—2011年，Landsat 7 NDVI 时间序列为1999—2019年，Landsat 8 NDVI 时间序列为2013—2019年。本数据集为L1级别数据，可用于大范围的植被指数时间序列对比分析。
数据源描述
源数据为Landsat 5 TM影像、Landsat 7 ETM+影像和Landsat 8 OLI影像，空间分辩率为30 m。
数据加工方法
（1）基于Landsat 5/7/8 地表反射率集合中的遥感影像，分别使用LEDAPS和LaSRC算法，进行大气辐射校正； （2）通过CFMASK算法去除的云、雪等影响，然后通过红色波段和近红外波段计算各幅图像的NDVI值； （3）最后合成每年4月到10月间祁连山地区每个像元最大NDVI值，数据有效范围-1—1。
数据质量描述
受到Landsat源影像质量的影响，本数据集图像存在部分缺失。 Landsat LT05数据：在1986—1989年期间存在条带缺失，1990—2000年期间数据正常，2001—2002年期间存在条带缺失，2003—2011年数据基本正常，2011年11月之后Landsat 5 TM传感器坏了之后，再无相关数据。 Landsat LT07数据：1999—2002年数据正常，2003年5月起 Landsat 7 ETM +传感器扫描线校正器（SLC）发生故障，导致数据出现条带，需进行插补。 Landsat 7卫星将于2020年退役。 Landsat LT08数据：2013年至今数据正常。 本数据集为L1级别数据，如需更精确的数据结果，需要结合DEM和实测点上高程数据进行进一步校正。
基本信息
采集时间：1986/01/01-2019/12/31
采集地点：祁连山地区 
海拔：1040.0m- 5993.0m
数据量：65.6 GiB
数据格式：栅格/GeoTIFF
数据空间分辨率(/米)：30 m
数据时间分辨率：1年
坐标系： WGS84 
投影： +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs 
关键词标签
主题：MOD13A2, MODIS, 祁连山, NDVI, 生态遥感
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数据服务信息
联系人：张成琦
服务电话：0931-4967575
服务邮箱：chengqizhang@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：张举涛,  张成琦,  冯起,  朱猛 
元数据作者：张举涛   
数据管理者：张成琦
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