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数据集摘要
  2007年9月23日预试验期间，在临泽草地和临泽站开展了Landsat TM卫星地面同步观测试验，2007年9月23日成功获得了一景Landsat TM影像。该数据集可为发展和验证Landsat TM地表温度反演提供基本的地面数据集。   观测内容包括：   1. 地表辐射温度：采用寒旱所手持式红外温度计，仪器均经过标定；   2. GPS位置信息（GARMIN GPS 76测量）；   3. 大气参数：   测量目标：大气参数   测量地点：大满水管所   观测仪器：遥感所法国CIMEL公司生产CE318太阳分光光度计。   测量内容：CE318太阳分光光度计通过直接太阳辐射测量数据，可以反演出非水汽通道的光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度，水汽通道936nm测量数据可以获得大气气柱的水汽含量，水平能见度也可从CE318数据导出。   本次测量采用了北京师范大学的CE318，其可提供1020nm、936nm、870nm、670nm和440nm共5个波段的光学厚度，可以利用936nm测量数据反演大气柱水汽含量。数据存储：本数据包括原始数据和处理后的大气数据。   原始数据以CE318特有文件格式*.k7存储，可用ASTPWin软件打开，并附带说明文件ReadMe.txt；处理后文件包括利用原始数据反演获得光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度、水平能见度和近地表大气温度，以及参与计算的太阳方位角、天顶角、日地距离修正因子和大气柱质量数。   4. 在张掖城西黑河戈壁滩上开展地表温度同步测量，测量仪器主要为热像仪。
数据源描述
  2007年9月23日预试验期间，在临泽草地和临泽站开展了Landsat TM卫星地面同步观测试验，2007年9月23日成功获得了一景Landsat TM影像。
数据加工方法
  观测内容包括：   地表辐射温度：采用寒旱所手持式红外温度计，仪器均经过标定；   GPS位置信息（GARMIN GPS 76测量）；   大气参数：   测量目标：大气参数   测量地点：大满水管所   观测仪器：遥感所法国CIMEL公司生产CE318太阳分光光度计。   测量内容：CE318太阳分光光度计通过直接太阳辐射测量数据，可以反演出非水汽通道的光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度，水汽通道936nm测量数据可以获得大气气柱的水汽含量，水平能见度也可从CE318数据导出。本次测量采用了北京师范大学的CE318，其可提供1020nm、936nm、870nm、670nm和440nm共5个波段的光学厚度，可以利用936nm测量数据反演大气柱水汽含量。数据存储：本数据包括原始数据和处理后的大气数据。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2007/09/23-2007/09/24
采集地点：黑河流域,中游干旱区水文试验区,张掖市加密观测区,临泽站加密观测区,临泽草地加密观测区 
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数据时间分辨率：时
坐标系： WGS84 
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主题：航天遥感, 地表辐射温度, 地表辐射特性, 气溶胶, 气溶胶后向散射, 可见光遥感, 太阳分光光度计, 机载地面遥感
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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