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数据集摘要
  采用花杆-雪坑法进行单点消融量和积累量观测，再将单点观测结果点绘到大比例尺冰川地形图上，按净平衡等值线法计算整条冰川的物质平衡。
数据源描述
  自主产生。
数据加工方法
  冰川物质平衡观测采用冰川学方法（花杆/雪坑法）。具体步骤包括：1）物质平衡花杆网阵观测网络布设。在冰川表面布设木质或金属观测杆（花杆），并对其编号，理想的花杆布设应均匀分布于冰川表面，组成以单点为节点的观测网阵。花杆钻孔依靠蒸汽钻或人工冰芯钻钻取。花杆露出雪面的高度和在冰内的长度依照布设点的积累或消融情况以及观测周期而定。2）定期测量花杆出露冰川表面的高度，根据其变化计算冰川的消融量或积累量。对于冰川积累区，还可以通开挖雪坑的方法，确定冰川的积累量。3）冰川物质平衡计算。根据物质平衡花杆点和雪坑在特定时期内的观测，可计算得出观测时期内观测点的物质平衡，利用插值手段，通过等值线法，得到观测时段内整条冰川的物质平衡值。
数据质量描述
  严格按照世界冰川监测中心（WGMS）冰川学观测调查方法、规范执行，采用花杆-雪坑法进行观测，定期观测冰川表面相对于花杆顶点的位置，在积累区定时定点开挖雪坑或钻孔取样，测量雪层密度，分析雪-粒雪层位特征，以计算雪层积累量，再将单点观测结果点绘到大比例尺冰川地形图上，按净平衡等值线法或等高线分区法计算整个整条冰川的瞬时、季节（如冬季和夏季）及年度的物质平衡各分量。垂直分辨率 0.01 米每 10 kg/m2（单点物质平衡），整条冰川物质平衡不确定性控制在200 kg/m2/a。
基本信息
采集时间：2000/01/01-2011/12/31
采集地点：天山奎屯河51号冰川 
海拔：3490.0m- 4000.0m
数据量：8.8 KiB
数据格式：excle
数据时间分辨率：年
坐标系： WGS84 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
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元数据作者：岳晓英   
数据管理者：岳晓英
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
张慧. 天山奎屯河51号冰川物质平衡数据集（2000-2011年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.TIANSHAN.DB7121.2026.




