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数据集摘要
本数据为资源三号卫星2012年12月12日前视scene Path:58,Row:142；后视scene Path:57,Row:142立体相对，利用Erdas Imagine 2014 LPS生成的5m分辨率的DEM,采用完全开放共享方式。数据集包含DEM2012，共1个波段。数据集文件名及波段名称对应如下：数据集文件名：2012年冬克玛底数字高程模型数据集，DEM2012——2012年该地区数字高程模型（单位：米(m)）。图集时间为遥感影像获取时间，2012年12月12日。
数据源描述
自主产生。
数据加工方法
本数据为资源三号卫星2012年12月12日前视scene Path:58,Row:142；后视scene Path:57,Row:142立体相对，利用Erdas Imagine 2011 LPS工具，以野外采集的3个控制点作为输入，生成的5m分辨率的DEM2012。 图集坐标系 UTM WGS84。
数据质量描述
采用ENVI 4.7 软件中的“DEM Extraction”模块，对立体像对进行DEM数据提取。利用 数据源中的辐射校正参数对立体像对进行校正，从而消除 影像中的条带效应，提高DEM 数据提取的稳定性和可靠性。在DEM 数据提取过程中，按照典型研究区的分布对立体像对进行分区块处理覆盖每个典型研究区的立体像对至少采用20 个GCP，且均匀分布在非冰川区，其中高程控制点提取自中国历史地形图数据，平面控制点提取自同时期的LandSat TM+影像。
基本信息
采集时间：2012/12/12-2012/12/31
采集地点：冬克玛底 
数据量：164.3 MiB
数据格式：TIFF
数据空间分辨率(/米)：5.0m
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：冬克玛底, DEM, 立体像对
	学科：几何大地测量学 
	时间：2012
	地点：冬克玛底 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：lihongxing@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：上官冬辉 
元数据作者：吴坤鹏   
数据管理者：上官冬辉
项目支持信息
编号：2013FY111400，名称：中国西部主要冰川作用中心冰量变化调查

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
上官冬辉. 2012年冬克玛底数字高程模型数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.DIMaC.2020.121.




