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数据集摘要
  本数据集包含渭河流域Sentinel-1的SLC级卫星数据产品，未经其他人工处理。   Sentinel-1卫星是欧洲航天局哥白尼计划（GMES）中的地球观测卫星（https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home），由两颗卫星组成，载有C波段合成孔径雷达，可提供连续图像(白天、夜晚和各种天气)。它是欧空局为哥白尼计划开发的五个任务中的第一个卫星计划。其中，SLC级产品是已被处理后的一级产品，能获得相位和振幅信息，可用于测距和形变观测;其中，选择双极化方式VV+VH;主要的采集模式是IW 。IW 模式的SLC 在单极化下包含有对应于3 个条带下的3 幅影像。以5米 x 20米的空间分辨率(单视)获取250公里长的数据。   Sentinel-1卫星数据收集时间为2015年1月-2021年8月，地理位置为甘肃省、陕西省和宁夏回族自治区，需要11景sentinel-1卫星数据可完全覆盖渭河流域。
数据源描述
  Sentinel-1卫星数据来源于欧空局哥白尼数据中心（https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home）。
数据加工方法
  Sentinel-1卫星数据的SLC级产品是已被处理后的一级产品，能获得相位和振幅信息。
数据质量描述
  数据未进行其他人工加工处理，质量良好。
基本信息
采集时间：2015/01/01-2021/08/01
采集地点：甘肃省,陕西省,宁夏回族自治区,渭河流域 
数据量：12.7 TiB
数据格式：tar
数据空间分辨率(/米)：10
数据时间分辨率：日
坐标系： WGS84 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：张耀南 
元数据作者：李红星   
数据管理者：敏玉芳
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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