黄土高原土壤水力参数1 km空间数据集（WGS84）
英文名称：1-km spatial dataset of soil hydraulic parameters on the Loess Plateau (WGS84)
CSTR：11738.11.ncdc.db7779.2026
数据共享方式：申请获取
数据分类：水土保持
数据集摘要
  本数据集提供黄土高原区域土壤水力参数的1 km空间分布数据。数据包括土壤容重（BD）、饱和导水率（Ks）、van Genuchten模型参数α和n、残余含水量（θr）以及饱和含水量（θs），覆盖0-10 cm、10-20 cm、20-40 cm、40-60 cm、60-80 cm、80-100 cm、100-150 cm、150-200 cm、200-300 cm、300-400 cm和400-500 cm等土层。数据基于采样点观测结果，采用普通克里金方法进行空间插值。克里金分析在CGCS2000 / 3-degree Gauss–Krüger zone 36（EPSG:4524）坐标系下进行，分析像元大小为1000 m；最终发布数据转换为WGS 84（EPSG:4326）坐标系，输出栅格像元大小为0.01°，在研究区约相当于1 km。数据以GeoTIFF格式提供，并包含相关空间参考文件、处理参数和数据说明文件，可用于土壤水分模拟、水文分析、水土保持研究和生态系统研究。
数据源描述
数据加工方法
数据质量描述
基本信息
采集时间：2022/01/01-2022/12/31
采集地点：黄土高原 
数据量：570.1 MiB
数据格式：*.tif
数据空间分辨率(/米)：0.01°，约1 km
坐标系： 无 
关键词标签
主题：黄土高原, 土壤水力参数, 普通克里金, 空间插值, 土壤水分
	学科：地球科学 
	时间：
	地点：中国黄土高原黄土区 
空间范围
	
	北： 40.73
	

	西：102.43
	
	东：113.97

	
	南： 33.57
	


数据服务信息
联系人：
服务电话：
服务邮箱：
联系信息
数据贡献者：白晓,  孙名扬 
元数据作者：白晓  ,  孙名扬   
数据管理者：白晓, 孙名扬
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
白晓,孙名扬. 黄土高原土壤水力参数1 km空间数据集（WGS84）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.db7779.2026.




