低温钻井液处理剂优选实验数据集（2019年1月）
英文名称：Experimental data set of low temperature drilling fluid treatment agent optimization (January 2019)
DOI：10.12072/ncdc.SRIPE.db1717.2022
CSTR：11738.11.ncdc.SRIPE.db1717.2022
数据共享方式：登录获取
数据分类：其他
数据集摘要
  本数据集整理和收集了项目实施期间：低温钻井液处理剂优选研究数据集，采用室内实验方法完成了低温钻井液处理剂优选实验，形成了数据集。其中，主要的要素项有表观粘度、塑性粘度、动切力、滤矢量、密度。该项目室内实验时间范围始于2019年1月1日，止于2019年1月31日，采集地点为山东省青岛市。共计开展室内实验36组次，实验数据集完全开放共享。
数据源描述
  自主产生。
数据加工方法
  数据采集使用中国石油大学（华东）实验室低温试验箱创造低温环境，将六速旋转粘度计、中压滤失仪和钻井液置于低温箱中，进行钻井液滤失量和流变性测试。六速旋转粘度计技术参数：1.测试范围：1~300mPa•s；2.测试精度：1~25 mPa•s±1mPa.s；25 mPa•s以上±4%；3.变速范围：3、6、100、200、300、600r/min数据采集API中压滤失测量仪。中压滤失仪技术参数：1.额定压力：0.69MPa；2.合理滤失总面积：45.6cmθ2；3.钻井液杯容积：240mL；钻井液密度计技术参数：1. 测试范围：1~1.5 g/cmθ3；2. 测试精度：0.01 g/cmθ3。
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2019/01/01-2019/01/31
采集地点：山东省青岛市 
数据量：36.5 KiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：高德利 
元数据作者：牛成成   
数据管理者：高德利
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
高德利. 低温钻井液处理剂优选实验数据集（2019年1月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.SRIPE.db1717.2022.




