2018-2020年、2023-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流场数据集
英文名称：2018-2020 Runoff Field Data Set of Luoyugou Watershed in the Third Sub-Area of the Loess Hilly and Gully Region from 2023 to 2024
数据共享方式：申请获取
数据分类：水土保持
数据集摘要
本数据集为2018-2020年、2023-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流场数据。2006年在罗玉沟试验场集中布设不同坡度、不同措施的17个坡面径流小区，2008年开始观测；2016年改造了之前项目布设的17个径流小区，增加布设了具有地区代表性的林地（刺槐林）、经济林（樱桃）径流小区各1个，自2018年开始观测。径流场汛期观测，观测降水次序、降水起讫时间、历时（净历时）、全次降水量、径流期降雨、降水强度、径流历时（分）、浑水深（mm）、清水深（mm）、浑水径流系数（%）、清水径流系数（%）等参数指标。本数据集包括径流小区基本情况表、逐次径流泥沙测验成果表。
数据源描述
人工定点观测。对林地径流小区、人工牧草径流小区、林地径流小区、农地小区、裸地小区、不同坡长裸地径流小区、经济林小区、天然林地径流小区、水量平衡场进行观测。径流小区径流测验设备为集流池，水量平衡场测验设备为二级分流桶。
数据加工方法
径流场降水量采用试验场雨量站观测值；集流池人工观测降水产生的径流总量（浑水）泥沙总量是以径流量乘以平均含沙量得出；地表植被生育期、株高、生物产量、郁闭度的观测均按有关规范执行。
数据质量描述
按照“水土保持试验规范”（SD239）和“水土保持试验规程”（SL419）的规定由专业技术人员进行数据的观测、整理、整编。并于每年8月份前完成数据初审、互审及终审工作。
基本信息
采集时间：2018/01/01-2024/12/31
采集地点：甘肃省天水市秦州区罗玉沟流域 
海拔：1190.0m- 1895.3m
数据量：343.1 KiB
数据格式：Excel表格
数据时间分辨率：分、日、次
坐标系： 无 
关键词标签
主题：降水量（Precipitation）, 径流（runoff）, 泥沙（sediment）, 地表植被（surface vegetation）
	学科：水文学 
	时间：2018 2019 2020 2023 2024
	地点：甘肃省（Gansu Province）,  天水（Tianshui）,  罗玉沟（Luoyugou） 
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数据服务信息
联系人：
服务电话：
服务邮箱：
联系信息
数据贡献者：刘晓 
元数据作者：刘晓   
数据管理者：张晓煜
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
刘晓. 2018-2020年、2023-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流场数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. 




