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数据集摘要
本数据集针对天山托木尔峰地区，主要包括天山科其喀尔冰川，GPS控制点联测数据集包括控制点的序号、经度、纬度、高程。数据集包含374条记录，主要通过采购了该地区国家一级控制点，利用国家一级控制点进行静态测量，同步测量时间1小时以上，通过解算获取冰川区控制点；通过DGPS RTK进行动态联测获取。数据集采用完全开放共享。 数据集包含控制点的序号（B为基站 P为测点）、经度（单位：度(°)）、纬度（单位：度(°)）、高程（单位：米(m)，指当年冰川表面高程）4个字段。
数据源描述
本数据集主要为实测数据，数据主要来源为国家一级控制点静态测量，DGPS RTK动态联测。
数据加工方法
主要通过采购了该地区国家一级控制点，利用华测T5型号的全球定位系统(Global Position System，GPS) 同步测量时间1小时以上，并通过HCG 软件进行解算获取冰川区控制点；然后通过动态差分GPS进行动态联测获取，动态差分GPS测量过程规范化和标准化，并严格复核。
数据质量描述
采用4-6台华测X20或T5 GNSS进行联测，同步测量时间1小时以上，并采用1-3个国家级控制点进行联测；成果解算精度控制在2cm以内
基本信息
采集时间：2008/08/01-2008/08/31
采集地点：天山托木尔峰地区 
数据量：40.1 KiB
数据格式：EXCEL
数据时间分辨率：年
坐标系： WGS84 
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	学科：
	时间：2008
	地点：天山托木尔峰科其喀尔冰川 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：lihongxing@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：刘时银,  上官冬辉,  蒋宗立,  张盈松 
元数据作者：吴坤鹏   
数据管理者：吴坤鹏, 刘时银
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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